附件2：

中央监护工作站采购意向

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目序号 | 设备名称 | 数量 | 采购意向 |
| 1 | 中央监护工作站（一托十六） | 2套 | 1.主机≥1台，≥八核、CPU酷睿i5、运行内存≥16GB、显存容量≥6GB、固态高速硬盘≥500GB+机械2T。  2.双屏显示，可同时显示≥16床位病人监护信息。护士工作站高清显示器≥24寸，医生办公室上墙挂壁高清显示器≥65寸。  3.多屏显示，均可监测心电及氧饱和度等。  4.可显示床旁机的所有报警功能，并可根据报警优先级进行提示。  5.具有病人管理功能，支持查询、编辑、删除操作等。  6.支持多条件查询，可通过病历号、病人姓名等信息进行查询。  7.支持病人数据回顾，包括：所有病人、病人信息、波形回顾、报警回顾、趋势回顾，支持数据的导入、导出等。  8.数据存储时间大于6个月，支持历史病人监护数据的存储与回顾。  9.使用权限管理，数据的导入导出、报警静音设置、用户设置、系统修改设置等敏感问题需得到密码授权才能操作，充分保证数据安全。  10.支持连接医院HIS等临床系统。  11.免费安装（包括交换机、现场布线、穿线管等）。  12、终身软件免费升级。  备注：以上参数并不作为最终采购要求，以市场调研结果为准。报价前可以进行现场勘察。 |