附件：1

采购清单

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 数量 | 基本要求 |
| 1 | 电解质分析仪 | 1台 | ①检测方法:离子选择电极法，全自动试管架轨道式进样;加样精准度小于等于0.5%，实时监测试剂残余量,支持在线更换,以每小时600-800测试，可存储近50万及以上测试数据。②检测标本类型:满足血清、血浆、全血、脑脊液及尿液、透析液。尿液无需人工预稀释，仪器自动稀释。 |
| 2 | 全自动化学发光分析仪 | 1台 | ①采用化学发光检测原理，检测速度大于等于40T/H以上。②可随机、批量处理急诊标本，能同时容纳12-24个及以上样本位，兼容全血样本管，预留试剂位大于等于12个，可批量连续装载。③选择试剂为单人份试剂条，首个报告时间大约15min，定标校准规则为多点定标、两点校准，有完整的质控系统，支持单/双向Lis系统。 |
| 3 | 全自动洗板机 | 1台 | ①清洗功能强大、高效、高速，支持单板、双板、多板循环洗涤。②96孔，清、冲洗次数0-100次，清洗容量 50-2000ul,残液量小于等1ul,注液精度小于等于2%，内存大于等于100个，浸泡及振动时间：1-999S,洗头位置调整近5种（高度、左边、右边、底部、板距），振动强度可调为：无、弱、中、强。触摸式液晶屏。③分体式外置进口泵，降低噪音，减少主机震动，使结果更准确，可自动清洗管路，自动感应液面，清洗不足和废液满溢时自动报警。 |