附件2：

全自动内镜清洗消毒机采购意向

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目序号 | 设备名称 | 数量 | 采购意向 |
| 1 | 全自动内镜清洗消毒机 | 1台 | 1. 适用胃肠镜、支气管镜、喉镜、鼻咽镜、胆道镜等软式内镜。 2. 全程报警功能并提示解决方法。 3. 符合消毒规范，全自动、全浸泡、全灌流。 4. 全过程测漏监控，数值式显示，微小泄漏也能检测。 5. 可连接追溯系统。 6. 脚踏电动开盖，预防二次交叉感染。 7. 多种消毒模式，一键选择。 8. 开放式消毒液：设备必须满足使用的消毒液包括：过氧乙酸、邻苯二甲醛、戊二醛等并且设备所需相关耗材开放。 |